**Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – Wytyczne**

**Zadanie 6 – Dostawa i montaż systemu informacji wizualnej, wydruków na sklejce oraz napisów na elewacji w technice sgraffito wraz z dostawą i montażem neonu na elewacji budynku**

Wytyczne do wykonania i montażu systemu informacji wizualnej oraz do wykonania napisów na elewacji

Tabliczki informacyjne, kierunkowe:   
- wydruk na folii ORACAL, wyklejany na ścianie, drzwiach, ladzie recepcyjnej

Tabliczki na drzwi pracowni, szafek w pokoju instruktorskim:   
- wydruk na folii przyklejony do plexi 0,7cm, tabliczki przyklejone do drzwi

Napisy na elewacji (mural) wykonany w taki sposób, by struktura tynku nie wpływała na czytelność informacji, nie zniekształciła liter. Farby odporne na warunki atmosferyczne.

Wytyczne do wykonania i montażu neonu na elewacji budynku

Z uwagi na stosunkowo małą wielkość liter konstrukcja nośna oparta musi być na profilu aluminiowym 50 x 50 x 3 mm. Posiadać musi 2 lub 3 łapy do mocowania do ściany.

Do belki pionowej przymocowane zostaną podkłady pod neony w postaci wyciętych z blachy aluminiowej grubości 1.5 mm kształtów lite , a pod pierwsze trzy litery (tytułowe DPT) prostokąty z analogicznej blachy.

Konstrukcja ma być proszkowo malowana na neutralny kolor antracytowy, natomiast litery na biało a prostokąty na odpowiedni kolor (zgodnie z załączonymi rysunkami).

Na podkładach mocowane będą litery z rurek neonowych. Wszystkie połączenia kablowe należy poprowadzić w przestrzeni między literami tzn. po środkowej belce konstrukcji wsporczej.

Ze względy na średnicę rurki i pojedyncze systemy neonowe przewidzieć należy po dwa transformatory zasilające na stronę neonu (lewą i prawą).

Otworowanie w elewacji budynku – po stronie Zamawiającego.